附件2

南通智慧技防小区建设要求（加强版）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 建设项目 | 建设（评定）内容 |
| 1 | 安防基础设施 | 安防管理中心 | 根据国家、行业标准设置独立的安防管理中心，安装一键式紧急报警装置，实现与公安机关联网，确保一旦发生案（事）件能够快速处置。设置监视（电视）墙实时监视出入口、人员密集区视频监控图像。建立值守日志和治安巡逻、技防设施报修维护、报警处警情况记载等基本台账和值守、巡逻人员管理制度。 |
| 2 | 采集网络（千兆） | 安防监控中心接入能力不低于1000兆。 |
| 3 | 视频监控（增密） | 【封闭式】在基本版上增密补盲(包括不限于)：小区内部道路交叉口、门卫室、快递存放区、垃圾站、变(配)电机房、消防水泵房、电梯机房、防排烟机房等部位。小区广场等人员易聚集区域，部署全景高清视频监控系统，确保无死角视频监控信息存储时间不低于30天。 |
| 4 | 车辆抓拍（增密） | 【封闭式】在小区出入口、停车场（库）进出口安装停车场管理系统，抓拍进出车辆图片，系统自动将进出场照片进行对比。通行数据具备分析统计功能，历史记录可查、数据安全存储。 |
| 5 | 单元门禁 | 【封闭式】在小区住宅楼栋单元门安装门禁系统，可通过人脸识别、二维码、实体卡、楼宇对讲、远程授权等不少于2种方式进出。通行数据可分析、统计，历史记录可查、数据安全存储。 |
| 6 | 访客管理 | 【封闭式】对访客使用第二代身份证信息采集设备，实现进出小区的外来人员留痕。 |
| 7 | 高空坠物 | 科学布建具备高空坠物监控识别功能的监控识别系统，确保能够实时监测各类安全事故。 |
| 8 | 物联感知 | 消防感知 | 在小区单元楼道、关键设施场所内建设烟感及燃气等报警感应设备，消除消防安全隐患。 |
| 9 | 小区管理平台 | 综合应用 | 在基础应用上拓展以下功能：具备米集录入小区公共设施基础信息、安防基础信息、消防基础信息、实有人口、流动人口、房屋、地址、门禁卡身份信息。物业、业主按照不同权限，通过电脑客户端、手机APP端，实现人员管理、车辆管理、技防设施管理、访客管理、消防管理、物业管理等功能。 |
| 10 | 数据采集 | 平台具备数据采集功能，支持自动采集、人工录入、第三方平台接入等多种方式获取数据，对小区内人、地、物、事、网、组织等管理对象信息，按照采集标准进行采集和动态维护管理。平台按照标准提供数据接口，向本地政法机关提供数据访问和提取的功能。 |
| 11 | 访问安全 | 平台通过设置多级多角色访问权限，从而实现业务接入、系统集成接入和信息共享的安全。 |